冀建投寿阳热电有限责任公司利用粉煤灰生态回填和修复治理项目（二区）竣工环境保护验收意见
2026年7月31日，冀建投寿阳热电有限责任公司根据“冀建投寿阳热电有限责任公司利用粉煤灰生态回填和修复治理项目（二区）”竣工环境保护验收调查报告，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、《冀建投寿阳热电有限责任公司利用粉煤灰生态回填和修复治理项目环境影响报告书》和晋中市生态环境局对本项目环评报告的批复（市环函[2026]72号）等要求对本项目进行验收。

根据原环保部和山西省环境保护厅相关规定，本次验收全部为自主验收。

参加验收的有：验收调查报告编制单位、环评单位的代表及3名环保专家。验收工作组对工程生态恢复和环保措施落实情况进行了现场检查，听取了建设单位代表对工程环境保护执行情况的汇报、调查单位代表对工程竣工环境保护验收调查报告的介绍，查阅核实了相关资料，经讨论和审议，形成项目竣工环境保护验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

冀建投寿阳热电有限责任公司利用粉煤灰生态回填和修复治理项目利用企业电厂产生的煤粉煤灰进行土地整治，二区工程位于晋中市寿阳县温家庄乡程子旺村北侧的荒沟内，沟道大致南-北走向，北高、南低，治理区最低点位于沟口处标高约1225m，最高点沟头处标高1300m，沟道总长度约500m，平均沟底比降约0.04，封场标高+1300m，占地面积7.96hm2，核算库容为176.95万m3。本项目粉煤灰及炉渣处理量为196 m3/a，粉煤灰场服务年限为0.86年。
现阶段，本项目二区建设内容主要包括防渗工程、初期坝工程、挡水坝、排水涵洞、渗滤液收集涵洞、竖井、渗滤液收集池、消力池等。工程建设内容见表1。
表1    工程主要建设内容表

	序号
	工程名称
	环评要求建设内容
	实际建设内容
	备注

	1
	主体工程
	场地平整及边坡修整
	在进行填充前，首先进行场地及边坡清理，清除树根、杂草等附着物。随后进行场地整平，夯实地基。按照一定的设计标高及坡度进行场地整平，并进行压实。
	对场地进行了平整及清理，并按照设计要求对场地进行了压实。
	基本完成

	
	
	初期坝
	治理区冲沟出口处设置初期坝，高度为5.5m，基础埋深2.0m，地面出露3.5m，长度18m，墙顶宽为2.0m，墙面垂直，墙背坡比为1:0.4，墙趾宽1.0m、墙踵宽1.0m，采用M7.5水泥砂浆砌MU40毛石砌筑，M10水泥砂浆勾缝。
	整治区沟口设有浆砌石重力式初期坝进行拦挡，挡墙总长18m。初期坝墙高5.5m，基础埋深0.3m、地面出露5.2m。墙顶宽2m。
	基本完成

	
	
	排水工程
	挡水坝
	涵管进口处砌筑浆砌石拦水坝，坝顶宽0.6m，地面以上坝高2.0m，长度16m，上游迎水面坡比为1:0.3，背水坡比为1:0.2，基础埋深1.0m，面坡墙趾和背坡墙踵宽均为0.5m，墙趾、墙踵台阶高1.0m。
	排水涵管进口处砌筑浆砌石拦水坝，挡墙总长20m。初期坝墙高3m，基础埋深1m、地面出露2m。墙顶宽0.6m。
	基本完成

	
	
	
	排水涵洞
	排洪涵洞为内径（直径）1.0m的预制钢筋混凝土圆管。设计排水沟涵洞长度为396m。
	已建设排水涵洞，直径（内径）为1m，长度为496m。已建设渗滤液收集涵洞，直径（内径）1.2m，长度400m。
	基本完成

	
	
	
	排水竖井
	为收集和导排场内渗滤液，本项目共布置4座排渗滤液竖井，渗滤液收集系统为排渗滤液竖井+渗滤液涵管。排渗滤液竖井为直径（内径）1.5m的现浇钢筋砼结构，排渗滤液竖井井壁留50mm×100mm孔，垂直方向每排孔间距500mm。
	已布置3座排水竖井，排水竖井直径（内径）1.5m；现阶段粉煤灰未堆放粉煤灰，随着粉煤灰逐步倾倒、将进行逐个修筑。
	基本完成

	
	
	
	渗滤液收集池
	排水涵管末端连接渗滤液收集池，容积为780m3，长16m，宽15m，高2.85m；前后边坡比均为1:1.50，采用C30现浇混凝土，φ10钢筋双层双向配筋。
	已建设1座渗滤液收集池，容积为672m³，长16m，宽15m，高2.8m。
	基本完成

	
	
	
	截水沟
	为了防止周边来水进入治理区，对治理区坡面造成冲刷，在治理区四周的边坡上修建截水沟；截水沟断面尺寸为底宽0.4m、深0.5m、边坡比1:0.5的梯形断面，浆砌石壁厚0.3m，场地周围需修建截水沟1353m。
	已建设部分截水沟，其断面尺寸为底宽0.4m、深0.4m。现阶段粉煤灰未堆放粉煤灰，随着粉煤灰逐步倾倒、形成马道及多层台阶，截水沟将进行逐段修筑。
	//

	
	
	
	马道排水沟
	在形成的马道平台内侧设置马道排水沟，断面为底宽0.4m、深0.4m，侧墙和底板厚均为0.3m的浆砌石矩形排水沟，修建长度为3326m。
	现阶段粉煤灰未堆放粉煤灰及炉渣，未形成马道，不在本次验收调查范围内。
	//

	
	
	
	消力池
	截水沟连接处修建1座消力池，消力池断面尺寸确定为：长×宽×深=10m×5.0m×1.8m，采用钢筋混凝土结构。
	设置1座消力池，尺寸为10m×5m×2m ，采用M7.5水泥砂浆砌MU40毛石砌筑，M10水泥砂浆勾缝。
	基本完成

	
	
	回填作业
	表土剥离
	杂草、树根清理后，将地表到耕地层约0.3m厚表土土壤单独剥离，分区专门堆置保存。
	已对场地内的表土进行了剥离，并设置专门堆置区域保存。
	基本完成

	
	
	
	作业方式
	采用 “整体分区、分层回填、逐层压实”工艺，每堆放1m厚的粉煤灰层进行一次压实，每堆高5m建一个4m宽的马道，堆至最终高程后，先设置阻隔层（采用1.5mm厚的高密度聚乙烯膜）、雨水导排层（采用30cm厚的卵石），然后设置覆盖土层（1m厚黄土）并进行复垦。
	现阶段粉煤灰未堆放粉煤灰及炉渣，未进行覆土，不在本次验收调查范围内；
	//

	
	
	生态恢复
	生态恢复要求
	按照分台阶堆放，分台阶生态恢复的要求进行。一区马道、坡面及整治区顶面共需覆土9.96万m³，二区马道、坡面及整治区顶面共需覆土7.96万m³。生态恢复面积共计17.92hm2，生态恢复方向为乔木林地（17.92h㎡）。
	现阶段不涉及，不在本次验收调查范围内；
	//

	
	
	
	边坡防护
	护坡工程主要包括堆灰坡面防护，设计粉煤灰堆放坡角为1:2，每堆高5m设一马道，马道宽度为4m，坡面采用浆砌石网格和绿化相结合的措施进行防护，马道平台恢复为乔木林地。
	现阶段不涉及，不在本次验收调查范围内；
	//

	2
	辅助工程
	进场道路
	运输道路总长度为3.0km，其中2.9km为现有水泥路面道路，0.1km为新建道路。新建道路宽5m，采用泥结碎石路面。
	已按照设计要求进行了建设；
	基本完成

	
	
	取土场
	治理区前期场底碾压覆土采用场内平整土，中后期用土取自本项目二区占地范围内的场地东侧方向山坡。
	现阶段采用场内平整土，取土场不在本次验收调查范围内；
	//

	
	
	表土临时堆存点
	可将部分表层土装入编织袋堆放在外侧，形成拦挡，取土完毕后将表层熟土覆土复垦，为下一步绿化工作提供养分基础，提高栽种植物的生存能力。在取土场周边设一圈挡水土埂，即可以做到挡水作用，也可以起到临时拦挡作用。在取土场周边开挖土质排水沟、截水沟，在排水沟外侧堆砌临时拦渣沙包，以防止取土场水土流失，并定期对沉积在排水沟中的泥沙进行清理。取土完毕后，将剥离的表层土返还覆土，进行绿化。
	已对场地内的表土进行了剥离，并设置专门堆置区域保存；后续继续加强对表土临时堆存点的建设。
	//

	
	
	管理站
	设1处管理站，设置在治理区入口处。设砖混结构办公用房2间，共30m2，一间办公室兼做值班室，一间磅房，砖混结构。同时建设1处机械设备停放区（占地面积40㎡）。
	暂未设管理站。
	//

	
	
	洗车平台
	管理站设置洗车平台1座、20m³循环水池1座，运输车辆需经过洗车平台冲洗后方可上路；洗车平台应满足一次洗车全身及轮胎，同时为保证其冬季正常运行，洗车平台需配套建设保温设施。
	已按照相关要求建设了洗车平台。
	基本完成

	3
	公用工程
	供水
	由下程子旺村供水管网提供
	暂未设管理间，人员未进驻，因此不涉及供水、用电、供热。
	//

	
	
	供电
	引自当地农村电网
	
	

	
	
	供热
	管理站冬季供暖采用电暖器供热
	
	

	4
	环保工程
	防渗要求
	场底防渗及边坡防渗（含渗滤液收集池）：在场地平整后，对本整治区场底及边坡（含渗滤液收集池）进行防渗。防渗结构从下到上：渗滤液导排层、保护层、人工防渗衬层、粘土衬层、基础层。
	场地及边坡（含渗滤液收集池）已按照相关要求进行防渗。
	//

	
	
	废气
	运输车辆采用全封闭箱式货车，堆灰作业过程中定期洒水（洒水作业应覆盖整个工作面），设移动式雾炮，管理站设道路洒水，场界四周采取绿化等措施。
	现阶段未堆放粉煤灰及炉渣，不在本次验收调查范围内
	//

	
	
	废水
	雨水、径流：设置消力池、渗滤液收集池，渗滤液收集后用于整治区喷洒抑尘；边坡及场底（含渗滤液收集池）进行防渗；洗车废水循环使用或洒水抑尘，不外排。所有废水全部回用不外排。
	现阶段未堆放粉煤灰及炉渣，不在本次验收调查范围内
	//

	
	
	防噪措施
	禁止休息时段施工、运输；限制车速、禁止鸣笛。
	现阶段未堆放粉煤灰及炉渣，不在本次验收调查范围内
	//

	
	
	固废
	废土全部用于治理区场地的平整；废石、混凝土块等建筑垃圾全部送当地建筑垃圾填埋场处置；管理站设置垃圾桶，生活垃圾收集后倾倒于环卫部门指定的垃圾收集地点。
	现阶段未堆放粉煤灰及炉渣，不在本次验收调查范围内
	//


（二）建设过程及环保审批情况

冀建投寿阳热电有限责任公司于2025年8月正式委托山西清韵环保科技有限公司承担本项目的环境影响评价。2026年3月山西清韵环保科技有限公司编制完成《冀建投寿阳热电有限责任公司利用粉煤灰生态回填和修复治理项目环境影响报告书》，2026年3月23日，晋中市生态环境局以市环函[2026]72号文对该项目报告书进行了批复。2026年7月，晋中市生态环境局对冀建投寿阳热电有限责任公司核发了排污许可证（证书编号：91140000792225362F001V）。
本项目共分两个区实施（一区、二区），实施顺序为二区、一区（现阶段一区工程未实施）。二区工程于2026年3月开工建设，2026年7月，沟口初期坝工程、消力池、渗滤液收集池、沟内防渗等环境保护设施主体工程基本完工，项目主体及环保工程基本满足粉煤灰及炉渣倾倒条件。
经调查，项目从立项备案至开工建设运行过程，均未发生环境投诉情况。

（三）投资情况

项目现阶段实际建设总投资340万元，工程为环保治理项目，工程投资全部计为环保投资，实际环保投资340万元，占项目实际建设总投资的100%。
（四）验收范围

本次验收调查为项目环境保护设施初步验收调查，重点调查现阶段环保设施是否满足粉煤灰及炉渣倾倒条件，为项目进入粉煤灰及炉渣倾倒阶段提供依据。下一阶段随着粉煤灰及炉渣逐步倾倒、形成马道及多层台阶，企业需进一步完善环保工程，如两侧截水沟建设、马道排水沟建设、边坡防护建设，并最终进行土地复垦。因此，本次环境保护设施验收范围主要包括整治区建设初期坝工程、防渗工程、截排水工程（消力池、排水涵洞）、渗滤液收集工程（挡水坝、渗滤液收集涵洞、竖井、渗滤液收集池）以及配套运输道路工程等；下一阶段两侧截水沟建设、边坡防护工程、马道排水沟工程、土地复垦等工程不在本次验收调查范围内。此外，根据环评要求，工程前期场底碾压覆土采用场内开挖黄土，现阶段场地未设取土场，因此取土场亦不在本次验收调查范围内。

二、工程变动情况

本项目不存在重大变更。

三、环境保护设施落实情况

（一）环评和环评批复落实情况

经调查，环评和环评批复落实情况见表2和表3。

表2    环评要求环保设施（措施）建设完成情况一览表

	类别
	污染源
	环评要求竣工验收环保设施内容
	实际建设情况
	完成情况

	大气污

染物
	堆存扬尘
	场内设洒水车，粉煤灰及时处置，层层压实、覆土并进行绿化等
	现阶段未堆放粉煤灰及炉渣；
	//

	
	倾倒扬尘
	企业采取避免大风天气作业，大风天气增加洒水频率等降尘措施
	现阶段未堆放粉煤灰及炉渣；
	//

	
	运输车辆
	限制超载、篷布遮盖、道路洒水，设置绿化带等
	企业已购买洒水车；现阶段未堆放粉煤灰及炉渣。
	完成

	水环境
	雨水
	雨水、径流：设置消力池、渗滤液收集池，渗滤液收集后用于整治区喷洒抑尘；边坡及场底（含渗滤液收集池）进行防渗；洗车废水循环使用或洒水抑尘，不外排。所有废水全部回用不外排。
	现阶段未堆放粉煤灰及炉渣；未形成马道，无马道排水沟；截水沟将进行逐段修筑；
	//

	
	
	
	现阶段二区粉煤灰坝下游建设1座消力池，1座渗滤液收集池，已建设洗车平台。
	完成

	噪声
	高噪设备
	减速、限制鸣笛、设绿化带
	减速、限制鸣笛，
	完成

	生态
	初期坝
	建设1座。粉煤灰场沟口修建浆砌石重力式初期坝，初期坝高度均为5.5m，长度18m。
	填埋造地区沟口修建浆砌石重力式初期坝，初期坝高度为5.5m，总长度18m，地面出露5.2m、基础埋深0.2m。
	完成

	
	粉煤灰场绿化
	边坡及平台进行绿化
	现阶段不涉及，不在本次验收调查范围内
	//


表3     环评批复内容及完成情况一览表

	序号
	环评批复要求
	实际采取的环保措施
	完成情况

	1
	采用先进、节能的工艺、设备和管理体系，降低工程造成的环境影响和环境风险。
	现阶段二区未堆放粉煤灰及炉渣，严格按照环评报告及环评批复落了各项环保措施。
	基本完成

	2
	减缓生态影响措施。施工过程要采取科学的有利于生态保护的建设方案实施。除已论证的工程外，不得新增临时工程，不得随意排污倾废。施工期优先利用既有道路和设施，严格划定施工范围和车辆行运路线，选择符合环保要求的运输车辆。应避开雨季合理安排施工期，对表土采取分层开挖、单独堆放、回填利用等措施。施工结束后及时按照临时性使用草原恢复方案进行生态修复，重建与周边生态环境相协调的植物群落，保护和恢复生物多样性，初期采取加强管护等措施确保修复成效；在治理区布设监测点，做好生态监测，确保形成可自然维持的生态系统，减轻对区域生态环境的影响。做好土方填挖、运输和倾倒过程扬尘污染防治。项目要满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中对Ⅱ类场的相关要求，做好基础准备、工程设施建设、回填作业以及生态恢复等工作。施工过程要采取科学的有利于生态保护的建设方案，分区分段实施，做好土方填挖、运输和倾倒过程扬尘污染防治，建设初期坝、挡水坝、集水竖井、排水涵洞、截排水沟、消力池、渗滤液收集池等防洪防渗措施，开展生态恢复、环境监测，落实环境管理要求，实施生态回填后的区域应与周边环境相适宜或优于回填前的生态环境。项目一区临近方山国家森林公园，要采取在临近生态保育区侧（一区场地西北侧边界）设置足够长度和高度的挡风抑尘网、加强施工管理，严格划定施工边界，严禁越界施工、设置喷雾抑尘及洒水装置等措施。开展生态恢复、环境监测，落实环境管理要求，实施生态回填后的区域应与周边环境相适宜或优于回填前的生态环境。
	现阶段一区未实施，二区未堆放粉煤灰及炉渣，严格按照环评报告及环评批复落了各项环保措施。
	基本完成

	3
	回填区进出口设置洗车平台，洗车废水经沉淀后循环使用或现场洒水抑尘，不得外排。施工工地不设食宿，生活污水回用于场地洒水抑尘。施工工地设置集水沉淀池，施工工地设备冲洗等废水经集水沉淀后用于施工现场洒水抑尘，不得外排。
	现阶段未堆放粉煤灰及炉渣，已设置管理站，已设置洗车平台。施工工地未设置食宿，生活污水全部回用于场地洒水抑尘；施工废水经沉淀池沉淀后全部回用于场地内洒水抑尘，未外排。
	基本完成

	4
	回填区建设截排水系统同时加强防渗，做好地下水保护工作。场区底部及边坡采用单人工复合衬层作为防渗衬层，其中人工合成材料应采用高密度聚乙烯膜，厚度不小于1.5mm，粘土衬层厚度应不小于0.75m，且经压实等措施后的饱和渗透系数不应大于1.0×10-7cm/s。回填区上游及周边汇水及时通过截水沟和马道排水沟排出场外，截水沟出口处设置消力池，防止雨水对下游冲刷；场址回填区降雨时产生的灰渣淋溶水及雨水靠场址内排水系统收集，经竖井、排水涵管排至场址下游渗滤液收集池，收集后回用于场地喷洒抑尘。回填区要严格落实《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中对Ⅱ类场的相关规范要求。按期做好地下水监测工作。
	场地内及边坡已按照相关要求进行防渗。

现有的设施有消力池、初期坝、挡水坝、渗滤液收集池、排水涵洞、渗滤液收集涵洞、竖井等。截水沟将进行逐段修筑。已设置地下水监测井。
	基本完成

	5
	施工期运输过程中要采取场内道路硬化、限制汽车超载、采用符合环保要求的厢式运输车辆、设置规范的洗车平台、加强运输道路路面清扫和洒水等措施。在工程实施过程中，要采取避免大风天气作业、洒水抑尘、使用商品混凝土、易产尘物料苫盖等措施。在回填作业过程中，回填料倾倒及堆存扬尘采取洒水降尘、喷雾抑尘、避免大风天气及重污染天气预警作业、按需湿法分片取土、及时绿化等措施。加强运输车辆管理，施工车辆使用国六及以上排放阶段的中重型运输车辆或新能源车辆；场内非道路移动机械要完成环保登记、安装环保号牌并使用IV类及以上限值标准的设备或新能源设备。
	现阶段未堆放粉煤灰及炉渣，已设置洗车平台，现场设置有洒水车。严格按照环评报告及环评批复落了各项环保措施。
	基本完成

	6
	按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，严防造成次生环境问题。施工期生活垃圾收集后送环卫部门指定地点处置；废石、混凝土块等建筑垃圾全部送当地建筑垃圾填埋场处置。场地表层剥离熟土，施工、开挖过程产生的土方，在场内分类集中存放，回用于项目覆土。
	已严格按照环评报告及环评批复落了各项环保措施。
	基本完成

	7
	施工期要优化施工布局和运输路线、加强车辆保养施工期、加强车辆管理、合理安排运输时间等降噪措施和工艺，措施减少对周围环境影响。确保满足《建筑施工噪声排放标准（GB 12523—2025），严格控制噪声对周围环境的影响。
	已采用低噪设备。文明施工，装卸、搬运物料时严禁抛掷。施工方应合理安排施工时间，将强噪声作业尽量安排在白天进行。随着粉煤灰及炉渣倾倒，企业要按照环评要求严格执行运输车辆限速、限制鸣笛等措施。
	基本完成

	8
	该文件为建设项目环境影响评价文件的批复。建设项目须取得有关行政部门相关文件后，方可实施。
	正在办理。
	——


（二）环境风险防范设施 

企业正在编制《冀建投寿阳热电有限责任公司利用粉煤灰生态回填和修复治理项目突发环境事件应急预案》以及《冀建投寿阳热电有限责任公司利用粉煤灰生态回填和修复治理项目突发环境事件风险评估》。
四、环境影响调查

（一）生态环境状况

本项目二区位于晋中市寿阳县温家庄乡程子旺村北侧的荒沟内。项目所在区域自然环境条件较好，植被覆盖率较高，主要为一些常见灌丛和草本科植被，无珍稀植物种群，无国家和省级重点保护的野生动物，无特殊与重要生态敏感区分布。

（二）施工期环境影响调查

1、施工期生态影响调查

施工期，项目建设的生态影响主要为局部建筑施工、材料运输、装卸、机械运转等带来的大气污染物、施工过程产生的建筑垃圾等各种废物对生态环境产生污染以及施工噪声对周围动物的影响。

经调查，项目施工期主要采取以下生态环境保护措施：

1）项目施工时严格划定施工区域，没有随意扩大范围，生态影响范围不大。

2）施工开挖土方、外运装卸土方等工序，尽量避开雨季；在填埋场沟口处修建了初期坝，有效地起到防洪排涝，防止了滑坡、塌方。

3）施工期制定了相应的生态环境保护管理制度，未出现因操作失误而出现的生态环境破坏。

4）随着项目施工过程的结束，粉煤灰的倾倒和绿化、覆土还田，项目将最大程度的控制场地植被破坏和水土流失面积。

5）该项目施工区主要为粉煤灰沟沟口处，占地主要类型为荒地，生态系统结构较简单，项目区动物的种类和数量也较少，因此工程施工对沿线生物生态环境影响较小。

2、施工期污染影响调查

本工程施工期主要有施工扬尘、施工废水、生活垃圾、噪声等污染源。调查结果如下：

1）废气和扬尘

 工程施工期大气污染主要来自施工产生的扬尘、燃油机械设备及运输车辆产生的废气及建筑材料和施工垃圾堆存产生的扬尘。

根据调查及访谈可知，施工阶段施工负责人督促粉尘控制措施的落实，以保护施工场地及其周边环境空气的质量。施工期的环境空气污染防治措施有：

（1）施工方定时对场地进行洒水抑尘，洒水频率3次/日。

（2）各参建方对车辆运输进行了规定，车辆运输采用篷布覆盖。

（3）经与企业落实得知，施工期建筑材料均采用场地堆放，篷布覆盖的方式，能起到降尘的作用，开挖土石送指定的固废堆场堆存。

（4）施工单位指派专人及时了解天气情况，对大风天气的日期，均未安排场外施工行为。

（5）混凝土搅拌站设置于临时工棚，能有效阻止水泥粉尘外溢。现阶段该混凝土搅拌站工棚已经拆除，地面已经完成硬化。

（6）运输采用车况良好的车辆并加盖篷布，并定期维修、养护；未使用超期服役及尾气超标的车辆。

采取了以上污染防治措施后，本项目建设期对环境空气的影响较小。

2）废水

本项目施工阶段，废水主要包括：冲洗废水及施工人员少量的生活污水，主要污染物为SS。

本项目施工现场的水污染防治措施有：

（1）查看施工方施工日志及材料得知，施工期利用旱厕，施工生活污水产生量较少，水质简单，直接洒水抑尘，满足环评要求。施工冲洗废水经收集后回用于工程配料搅拌。

（2）经落实各方施工资料得知，施工方根据天气情况和施工方案，制定短期的施工方案，阴雨天气尽量不安排室外工程施工行为，对场地堆存物料做好防雨、防风工作安排。

该项目施工期废水环保达标方面未发现遗留问题，满足环评要求。

3）固废

本项目施工阶段的固体废物主要为施工产生渣土，此外，还包括施工过程废弃的建筑材料及施工人员少量的生活垃圾。

根据调查，本项目施工期固体废物治理措施如下：

（1）施工期产生的渣土、建筑垃圾，施工单位指派专人负责清运，无乱堆乱放现象。

（2）施工期参建各方人员生活垃圾设专门垃圾桶收集，统一清运。

根据现场调查，目前，本项目场地无遗留固废问题。

4）噪声

施工阶段噪声污染主要为施工机械，如混凝土搅拌机、挖掘机等和汽车运输产生的噪声。

根据企业施工负责人的访谈可知，施工现场的噪声污染防治措施有：

（1）施工时，将高噪声设备施工计划采用错开时间运行的方式减少噪声排放；施工作业都安排白天进行。

（2）项目周边有山体阻隔，可起到防尘降噪的作用。

（3）运输采用车况良好的车辆，并定期维修、养护；在沿线村庄路段禁止鸣笛；禁止夜间运输，满足环评要求。

经调查，项目建设期间未发生噪声扰民事件。

由于采取了严格完善的污染防治措施，本项目建设期对环境的影响得到有效控制，施工期未周围环境产生明显影响。
（三）运营期环境影响调查

　  1、对环境空气的影响调查

（1）堆场作业扬尘防治措施

根据现场调查，项目区运营期的粉尘污染防治措施有： 

①粉煤灰及炉渣在运输时保持一定的湿度，用封闭式专用车运输至场地，途中确保无撒漏现象。

②作业过程中，严格执行管理制度，对粉煤灰及炉渣进行分层压实平整，及时对马道及边坡进行覆土，减少扬尘排放。

③项目配套设置了一辆洒水车，场内汽车运输及倾倒时及时洒水抑尘。

（2）运输车辆扬尘污染防治措施

车辆运输过程中严格限制超载，用封闭式专用车运输，减速慢行，运输车辆倾倒过程中降低倾倒高度，倾倒时洒水抑尘，有效降低了起尘量。

2、对水环境的影响调查

（1）源头控制

建设单位已建成较为完善的排水系统，主要有挡水坝、排水涵洞、渗滤液收集涵洞、竖井、渗滤液收集池、消力池；随着粉煤灰及炉渣的倾倒，马道的形成，企业还将将设截水沟和马道排水沟；雨季时，工程场地上游及周边汇水及时通过截水沟、马道排水沟、排水涵洞排出场外，渗滤液通过竖井及渗滤液收集涵洞排入渗滤液收集池后全部回用，源头上减少对地下水的污染。

（2）场地防渗

粉煤灰为Ⅱ类一般工业固体废物，对其的储存、处置按照Ⅱ类一般工业固体废物的要求进行；本项目场底及边坡（含渗滤液收集池）已在场地平整后，按照相关要求进行了防渗。防渗结构从上到下：渗滤液导排层、人工防渗衬层、粘土衬层、保护层、地下水导排层、基础层。可达到良好的防渗效果。

（3）本项目已设置管理站，但未进驻人员，无生产废水产生。

3、对声环境的影响调查

项目运营期主要噪声为填埋作业设备（挖掘机、推土机等）运行产生的噪声和粉煤灰运输过程的交通噪声。

本项目采取的主要措施 ：优先选用低噪声设备，加强运输道路的绿化降噪。同时尽量安排昼间作业，不会造成运营期的噪声影响。
4、固体废物环境影响调查

本项目已设置管理站，但进驻人员，无生活垃圾产生。

5、对土壤环境的影响调查

粉煤灰及炉渣尚未开始堆放，未对项目区周边土壤环境质量造成影响。
6、对生态环境的影响调查

1）取土场生态影响调查

工程前期场底碾压覆土采用场内开挖黄土，中后期设一个取土场，取土场设在本项目占地范围内的填埋场东侧山坡作为本项目的取土场，为荒山型取土场，主要取黄土等杂土。取土时不乱采乱挖，按照事先制定的取土计划实施，对土方进行堆存，并进行苫盖。

2）填埋场生态影响调查

填埋场运营期做好土方填挖过程和粉煤灰运输、倾倒处置过程的抑尘工程；减少或不进行对生态影响较大的活动。

企业委托山西清泽阳光环保科技有限公司对粉煤灰治理项目进行了设计，根据项目设计，采取以下生态工程措施： 

1） 现阶段项目生态保护措施

主要有初期坝及排水系统，具体为：

初期坝：整治区沟口设有浆砌石重力式初期坝进行拦挡，挡墙总长18m。初期坝墙高5.5m，基础埋深0.3m、地面出露5.2m。墙顶宽2m。

挡水坝：挡水坝总长20m。初期坝墙高3m，基础埋深1m、地面出露2m。墙顶宽0.6m。

排水涵洞：已建设排水涵洞，直径（内径）为1m，长度为496m；已建设渗滤液收集涵洞，直径（内径）为1.2m，长度400m。

竖井：已布置3座排水竖井，排水竖井直径（内径）1.5m。

渗滤液收集池：已建设1座渗滤液收集池，容积为672m³。

消力池：粉煤灰坝下游设置1个消力池，消力池断面尺寸确定为：长×宽×深=10m×5m×2.0m，采用M7.5水泥砂浆砌MU40毛石砌筑，M10水泥砂浆勾缝。
2）下一阶段项目生态保护措施

（1）项目运行过程中，建设单位要严格按照十六字方针的排放工艺进行粉煤灰倾倒，具体为“从内向外，从下向上，缩小凌空，分层压实”。

（2）下一阶段随着粉煤灰逐步倾倒、形成马道及多层台阶，企业需进一步完善环保工程，比如两侧截水沟建设、马道排水沟建设、边坡防护建设，并最终进行土地复垦。

（3）每堆完一个台阶，对坡面、马道及渣顶覆0.5m厚的低肥效土和0.5m厚的熟土。马道、渣顶覆土后复垦为核桃等经济林地，坡面采用灌草结合的方式进行防护。草种均选用三叶草、披碱草，种植方式为撒播，种植密度50kg/hm2。灌木树种选用紫穗槐，采用穴状整地的方法，整为圆形坑穴，规格为直径40cm，深40cm；种植密度采用行距1.5m，株距1.5m

在采取以上措施后，填埋场的生态系统的功能和可持续利用、植被和景观的生态影响得到一定改善。

五、环境管理机构

为保证本项目环保设施正常有效运行和搞好项目的环境管理工作，冀建投寿阳热电有限责任公司设有专门的环保管理人员，负责整个项目环境管理工作。

六、公众参与

本项目通过发放调查问卷的方式对工程影响范围内的公众进行了调查，调查共发放问卷50份，收回50份，收回率100%。调查表明有100%的公众对该项目的环境保护和环境管理工作持满意态度，没有持不满意意见的。表明企业环境保护意识较高，在施工期及试运行期采取了相应的环保措施，没有造成环境污染事件或扰民事件。

七、验收结论
（一）验收结论

冀建投寿阳热电有限责任公司利用粉煤灰生态回填和修复治理项目（二区）进行了环境影响评价，报告书经晋中市生态环境局批复，在工程前期的施工建设中基本落实了环境影响报告书和批复的要求，污染物可以实现达标排放，不涉及总量控制指标，不存在国家规定的验收不合格情形，验收组认为，本项目竣工环境保护验收合格。

（二）后续要求

1、进一步完善进场道路的硬化工作，建设洗车平台。加强填埋场的运行管理；随着粉煤灰及炉渣逐步倾倒，尽快进行截洪沟的建设，确保雨水顺利外排。

2、专人进行巡检；设置取土场后，杜绝乱挖乱开现象，取土场内设置临时排水沟，取土完毕后及时对其进行生态恢复。

3、尽快完成项目突发环境污染事故应急预案，并在环境主管部门备案；根据应急预案要求定期培训和应急演习，提高环境风险防范能力。

4、加强环保设施的日常运行与管理，确保污染物长期稳定达标排放。

根据环保部建设项目竣工环境保护验收暂行办法以及山西省相关规定，完成其他需要说明的事项，编制验收报告，进行信息公开，登陆环保部验收平台填报相关信息，向有审批权限的生态环境主管部门报送相关信息，取得固废的验收意见，建立完整档案等，并接受监督检查。

 冀建投寿阳热电有限责任公司
                                      2026年7月31日
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